{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,7],[2,1,41,1],[2,6,28,6],[2,7,21,7],[6,0,7,0],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,5,7,5],[8,0,9,0],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,5,9,5],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,5,11,5],[16,0,17,0],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,5,17,5],[18,0,19,0],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,5,19,5],[21,0,22,0],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,5,22,5],[22,7,41,7],[23,0,24,0],[23,2,24,2],[23,3,24,3],[23,5,24,5],[29,2,35,2],[29,6,35,6],[36,6,39,6],[42,0,46,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["二级重点水厂加药间窗户加装防护栏信息统计表"]
["序号","项目名称","位置","面积\n（平方米）","规格","窗户数量\n（个）","备注","窗体防护栏图片参考图示例"]
[1,"窗户加装防护栏","第五水厂投药间正门侧面",5.94,"2700mm*2200mm（长方形）",1,"第五水厂加药间加装防护网的窗户共有51个，总面积合计约302.62平方米。防盗网有三角形和长方形两种，三角形规格为底*高，长方形规格为长*宽。部分窗户安装在二层，无楼梯上落，需考虑高空作业。","=DISPIMG(\"ID_976DCAC2FA7046C6A44D7B350E47DDB4\",1)"]
[2,null,"第五水厂投碳间正门",1.68,"4200mm*800mm（三角形）",1]
[3,null,"第五水厂投碳间南面",3.8,"1950mm*650mm（长方形）",3]
[4,null,"第五水厂投碳间南面",2.41,"2550mm*950mm（长方形）",1]
[5,null,"第五水厂投药间二层窗户（规格1）",79.04,"4400mm*950mm（长方形）",13]
[{"$nulls":4},"3800mm*1000mm（三角形）"]
[6,null,"第五水厂投药间二层窗户（规格2）",22.96,"4200mm*950mm（长方形）",4]
[{"$nulls":4},"3500mm*1000mm（三角形）"]
[7,null,"第五水厂投药间二层窗户（规格3）",13.32,"4800mm*950mm（长方形）",2]
[{"$nulls":4},"4200mm*1000mm（三角形）"]
[8,null,"第五水厂投药间一层窗户（规格1）",12.54,"1900mm*2200mm（长方形）",3]
[9,null,"第五水厂投药间一层窗户（规格2）",29.04,"4400mm*2200mm（长方形）",3]
[10,null,"第五水厂投药间一层窗户（规格3）",9.24,"4200mm*2200mm（长方形）",1]
[11,null,"第五水厂投药间一层窗户（规格4）",4.41,"2450mm*1800mm（长方形）",1]
[12,null,"第五水厂投氯间正门二层（规格1）",11.82,"2300mm*2200mm（长方形）",2]
[{"$nulls":4},"1700mm*1000mm（三角形）"]
[13,null,"第五水厂投氯间正门二层（规格2）",4.71,"3450mm*950mm（长方形）",1]
[{"$nulls":4},"2850mm*1000mm（三角形）"]
[14,null,"第五水厂投氯间正门一层",4.37,"2300mm*950mm（长方形）",2]
[15,null,"第五水厂投氯间侧面二层（规格1）",5.72,"4150mm*950mm（长方形）",1]
[{"$nulls":4},"3550mm*1000mm（三角形）",null,null,"=DISPIMG(\"ID_2708F46EA24D4E849B8038BBC2B9E4FF\",1)"]
[16,null,"第五水厂投氯间侧面二层（规格2）",31.13,"4500mm*950mm（长方形）",5]
[{"$nulls":4},"3900mm*1000mm（三角形）"]
[17,null,"第五水厂投氯间侧面一层（规格1）",9.13,"4150mm*2200mm（长方形）",1]
[18,null,"第五水厂投氯间侧面一层（规格2）",39.6,"4500mm*2200mm（长方形）",4]
[19,null,"第五水厂投氯间侧面一层（规格3）",6.49,"2950mm*2200mm（长方形）",1]
[20,null,"第五水厂投氯间侧面一层（规格4）",5.27,"2850mm*1850mm（长方形）",1]
[21,null,"东城水厂聚氯化铝投加间",3.45,"1960mm*1760mm（长方形）",1,"东城水厂加药间加装防护网的窗户共有16个，总面积合计约115.46平方米。防盗网均为长方形，长方形规格为长*宽。无需考虑高空作业。"]
[22,null,null,75.7,"3550mm*2370mm（长方形）",9]
[23,null,null,7.24,"4070mm*1780mm（长方形）",1]
[24,null,null,4.63,"1780mm*1300mm（长方形）",2]
[25,null,null,5.88,"2470mm*2380mm（长方形）",1]
[26,null,null,8.26,"3500mm*2360mm（长方形）",1]
[27,null,null,10.3,"4360mm*2360mm（长方形）",1]
[28,null,"塘厦凤凰水厂液体矾间、次氯酸钠间",51.4,"2380mm*1800mm（长方形）",12,"塘厦凤凰水厂加药间加装防护网的窗户共有18个，总面积合计约77.18平方米。防盗网均为长方形，长方形规格为长*宽。无需考虑高空作业。"]
[29,null,"塘厦凤凰水厂活性炭间",8.66,"2460mm*1760mm（长方形）",2]
[30,null,"塘厦凤凰水厂活性炭投加间",8.58,"2450mm*1750mm（长方形）",2]
[31,null,"塘厦凤凰水厂液体矾投加间",8.54,"2440mm*1750mm（长方形）",2]
[32,null,"塘厦凤凰水厂仓库",5.1,"1450mm*1170mm（长方形）",3,"非窗体防护"]
[33,null,"塘厦凤凰水厂工具间",2.52,"1440mm*1750mm（长方形）",1,"非窗体防护"]
["金属防护栏安装要求：\n1.应采用扁通和圆管组合制作（扁通：材质304不锈钢，38mm*25mm，厚1.0mm；圆管：材质304不锈钢，直径22mm，厚1.0mm），防护栏与防护栏间距应不大于100mm;\n2.金属防护栏应采用直径不少于12mm的膨胀螺丝固定，安装应牢固可靠;\n3.用于窗体防护时，单个防护栏空间最大面积应不大于400mm×100mm.\n4.根据《城市供水系统反恐怖防范要求（GA1809-2022）》《城市供水系统二级重点目标达标检查认定表》要求，加药间窗户需加装金属防护栏。"]